,Ø Body##LENGTH##MILLIMETERS,Watt##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Variazione temperatura colore lampada con luminosità attenuata##OTHER##,URL##OTHER##,UGR##OTHER##,Total Watt##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Temperatura colore iniziale##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Screen##OTHER##,Prospetto di default##LENGTH##MILLIMETERS,Produttore##OTHER##,Perdita di voltaggio##OTHER##,Perdita di temperatura##OTHER##,Perdita di reattanza##OTHER##,Perdita di inclinazione della lampada##OTHER##,Nessuno##OTHER##,Modello##OTHER##,Metodo di immissione perdita di illuminazione##OTHER##,Metodo di immissione intensità luce iniziale##OTHER##,Lampada##OTHER##,Intensità luminosa##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Intensità iniziale##OTHER##,Illuminanza##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,IP##OTHER##,Flusso luminoso##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Filtro dei colori##OTHER##,File diagramma fotometrico##OTHER##,Fattore totale di perdita di illuminazione##OTHER##,Fattore di perdita di illuminazione##OTHER##,Energy class##OTHER##,Electric current##ELECTRICAL_CURRENT##MILLIAMPERES,Efficacia##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Dispersione per sporco apparecchiatura per illuminazione##OTHER##,Dispersione lumen lampada##OTHER##,Dispersione dalla superficie##OTHER##,Commenti sul tipo##OTHER##,Colore temperatura##OTHER##,Colore iniziale##OTHER##,CUT OFF##OTHER##,CRI##OTHER##,Body lamp##OTHER##,Body height##LENGTH##MILLIMETERS,Angolo inclinazione##ANGLE##DECIMAL DEGREES,A distanza##LENGTH##MILLIMETERS
38VT22HCL10,165.000000000054,11.572487373913,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/hall-led-pro-2/,<19,22.000000000000,4500.000000000000,Transparent glass,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,䕉乓㩁䵌㘭ⴳ〲㈰਍呛卅嵔㌠嘸㉔䠲䱃〱〯⼴㜰㈯㄰‸晕⹦吠捥楮潣਍呛卅䱔䉁⁝敩㉳略畬摭瑡愮灰灳瑯挮浯਍䥛卓䕕䅄䕔⁝敗⁤慍⁲㘰ㄠ㨴ㄱㄺ′呕⁃〲㤱਍䵛乁䙕䍁⁝獥敳挭⁩⹓⹲⹬਍䱛䵕䅃嵔㌠嘸㉔䠲䱃〱਍䱛䵕义䥁䕒⁝䅈䱌䰠䑅倠佒䠠䱃嘯⁔㈲⁗㜲〰⽋㔶〰⁋〱ධ嬊䅌偍䅃嵔䰠䑅㈠圲㜠〰䅭਍䱛䵁嵐䰠䑅㈠圲㜠〰䅭਍䥔呌丽乏൅ㄊㄉㄷहऱ〱ㄉㄉ㈉ⴉ⸰〱स〭ㄮ㠰〉਍⸱र⸱र㈲〮ര《 〱 〲 〳 〴 〵 〶 〷 〸 〹਍਍രㄊ㤱〵㐮㘳ऴ㘳〹〮㜵㠉㐸ㄮ㈶व〶⸵㐰㘱㘉⸴㜵ळㄱ㌮㌹ल㈱㘮㐵ह⸱ㄵ㤷〉㈮㤱व⸰㌲㜷਍,HALL LED PRO HCL/VT 22W 2700K/6500K 10°,0,2,LED,136.793673587484,,14.724348480683,44,1719.000000000000,16777215,38VT22HCL10.ies,1,,A,700.000000000000,148.541963750594,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>30°,>90,Aluminum Hall body,137.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
38VT22HCL20,165.000000000054,11.572487373913,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/hall-led-pro-2/,<19,22.000000000000,4500.000000000000,Transparent glass,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㠳呖㈲䍈㉌ര嬊䅍啎䅆嵃†獥敳挭⁩⹓⹲⹬਍䱛䵕䅃嵔㌠嘸㉔䠲䱃〲਍䱛䵕义䥁䕒⁝䅈䱌䰠䑅倠佒䠠䱃嘯⁔㈲⁗㜲〰⽋㔶〰⁋〲ධ嬊䅌偍⁝䕌⁄㈲⁗〷洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊㄠㄷ‹⸱ㄷ‹〱ㄠㄠ㈠〠ⴠ⸰〱‸രㄊㄠ㈠ല《ㄠ‰〲㌠‰〴㔠‰〶㜠‰〸㤠‰਍‰਍㜴㘷㔮‴㌲〳ㄮ㔠㔳㌮㐳㌠〴㜮㌰㘠⸵㌷㌸㘠㠮㌵‹⸲㌶ㄳ〠㠮㠲‴⸰ㄱ㌸〠〮㤵′਍,HALL LED PRO HCL/VT 22W 2700K/6500K 20°,0,2,LED,136.793673587484,,14.724348480683,44,1719.000000000000,16777215,38VT22HCL20.ies,1,,A,700.000000000000,148.541963750594,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>30°,>90,Aluminum Hall body,137.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
38VT22HCL40,165.000000000054,11.572487373913,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/hall-led-pro-2/,<19,22.000000000000,4500.000000000000,Transparent glass,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,"䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㠳呖㈲䍈㑌ര嬊䅍啎䅆嵃†獥敳挭⁩⹓⹲⹬਍䱛䵕䅃嵔㌠嘸㉔䠲䱃〴਍䱛䵕义䥁䕒⁝䅈䱌䰠䑅倠佒䠠䱃嘯⁔㈲⁗㜲〰⽋㔶〰⁋〴ධ嬊䅌偍⁝䕌⁄㈲⁗〷洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊㄠㄷ‹⸱ㄷ‹〱ㄠㄠ㈠〠ⴠ⸰〱‸രㄊㄠ㈠ല《ㄠ‰〲㌠‰〴㔠‰〶㜠‰〸㤠‰਍‰਍㤱㤷〮‷㔱㤰㘮‷㈹⸱㔱‵㜴⸱㈲‸㘶㐮〵‱〱㐮㌳‷⸴㈷㐹㈠㌮㌳‶‰⸰㘰㈲ഠ
",HALL LED PRO HCL/VT 22W 2700K/6500K 40°,0,2,LED,136.793673587484,,14.724348480683,44,1719.000000000000,16777215,38VT22HCL40.ies,1,,A,700.000000000000,148.541963750594,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>30°,>90,Aluminum Hall body,137.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
38VT22HCL70,165.000000000054,11.572487373913,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/hall-led-pro-2/,<19,22.000000000000,4500.000000000000,Transparent glass,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,"䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㠳呖㈲䍈㝌ര嬊䅍啎䅆嵃†獥敳挭⁩⹓⹲⹬਍䱛䵕䅃嵔㌠嘸㉔䠲䱃〷਍䱛䵕义䥁䕒⁝䅈䱌䰠䑅倠佒䠠䱃嘯⁔㈲⁗㜲〰⽋㔶〰⁋〷ධ嬊䅌偍⁝䕌⁄㈲⁗〷洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊㄠㄷ‹⸱ㄷ‹〱ㄠㄠ㈠〠ⴠ⸰〱‸രㄊㄠ㈠ല《ㄠ‰〲㌠‰〴㔠‰〶㜠‰〸㤠‰਍‰਍ㄸ⸵㜹‱ㄸ⸶㤳‹〸⸱㌶‸ㄷ⸶㤴‶㔱⸱㔰‸〲㐮㤶‹⸶㤵㔴㈠㐮㜰‱⸰㤲㐸〠ഠ
",HALL LED PRO HCL/VT 22W 2700K/6500K 70°,0,2,LED,136.793673587484,,14.724348480683,44,1719.000000000000,16777215,38VT22HCL70.ies,1,,A,700.000000000000,148.541963750594,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>30°,>90,Aluminum Hall body,137.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
