,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,URL##OTHER##,Total Watt##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Screen##OTHER##,Prospetto di default##LENGTH##MILLIMETERS,Produttore##OTHER##,Modello##OTHER##,Lampada##OTHER##,Initial intensity##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,IP##OTHER##,Fixture rotation##ANGLE##DECIMAL DEGREES,Energy class##OTHER##,Electric current##OTHER##,Commenti sul tipo##OTHER##,CRI##OTHER##,Body width##OTHER##,Body length##LENGTH##MILLIMETERS,Body lamp##OTHER##,Body height##LENGTH##MILLIMETERS
13EM2L65H3_AntiPanic,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 3H Anti-panic,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
13EM2L65H1_EscapeRoute,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 1H EscapeRoute,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
13EM2L65H1_Spot,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 1H Spot,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
13EM2L65H1_AntiPanic,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 1H Anti-panic,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
13EM2L65H3_EscapeRoute,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 3H EscapeRoute,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
13EM2L65H3_Spot,230.000000000000,https://www.esse-ci.com/en/product/rem/,2.000000000000,Plastic,0.000000000000,Esse-ci,REM TRACK 2W 3H Spot,LED,217.000000000000,40,90.000000000000,A+,16 mA - in EM function 126 mA,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,>80,56-48 mm,100.000000000000,Polycarbonate Rem,119.000000000000
