,Watt##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Variazione temperatura colore lampada con luminosità attenuata##OTHER##,URL##OTHER##,UGR##OTHER##,Total lm##OTHER##,Total Watt##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Temperatura colore iniziale##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Screen##OTHER##,Rendi la forma visibile nel rendering##OTHER##,Prospetto di default##LENGTH##MILLIMETERS,Produttore##OTHER##,Perdita di voltaggio##OTHER##,Perdita di temperatura##OTHER##,Perdita di reattanza##OTHER##,Perdita di inclinazione della lampada##OTHER##,Nessuno##OTHER##,Modello##OTHER##,Metodo di immissione perdita di illuminazione##OTHER##,Metodo di immissione intensità luce iniziale##OTHER##,Lampada##OTHER##,Intensità luminosa##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Intensità iniziale##OTHER##,Initial intensity##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Illuminanza##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,IP##OTHER##,Flusso luminoso##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Filtro dei colori##OTHER##,File diagramma fotometrico##OTHER##,Fattore totale di perdita di illuminazione##OTHER##,Fattore di perdita di illuminazione##OTHER##,Energy class##OTHER##,Emetti da lunghezza rettangolo##LENGTH##MILLIMETERS,Emetti da larghezza rettangolo##LENGTH##MILLIMETERS,Electric current##ELECTRICAL_CURRENT##MILLIAMPERES,Efficacia##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Distance##LENGTH##MILLIMETERS,Dispersione per sporco apparecchiatura per illuminazione##OTHER##,Dispersione lumen lampada##OTHER##,Dispersione dalla superficie##OTHER##,Commenti sul tipo##OTHER##,Colore temperatura##OTHER##,Colore iniziale##OTHER##,CRI##OTHER##,Body length##LENGTH##MILLIMETERS,Body lamp##OTHER##,Body height##LENGTH##MILLIMETERS,Base width##LENGTH##MILLIMETERS,Base length##LENGTH##MILLIMETERS,Base height##LENGTH##MILLIMETERS,Angolo inclinazione##ANGLE##DECIMAL DEGREES,A distanza##LENGTH##MILLIMETERS
76DI48DPLL390RDD,25.851280695652,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/uplik-2/,<19,3936,48.000000000000,3000.000000000000,Lower diffuser with DPL technology and LIC technology for partially indirect emission. Upper PG diffuser,0,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,"䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㘷偄㑌䰸㤳到䑄਍䵛乁䙕䍁⁝攠獳ⵥ楣匠爮氮മ嬊啌䍍呁⁝㘷偄㑌䰸㤳到䑄਍䱛䵕义䥁䕒⁝偕䥌⁋䱆住⽒偄⁌㠴⁗〳〰⁋剃㹉〹䔠瑸敲敭倠睯牥䐠䱁൉嬊䅌偍⁝䕌⁄㠴⁗〵洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊ㌠㐸‰⸳㐸ㄠ‰㤱ㄠ㈠〠〮㠸〠㌮㔱〠਍‱‱㠴਍‰〱㈠‰〳㐠‰〵㘠‰〷㠠‰〹ഠ《㔠ㄠ‰㔱㈠‰㔲㌠‰㔳㐠‰㔴㔠‰㔵㘠‰㔶㜠‰㔷㠠‰㔸㤠‰਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳㈶㌠〸㈮‶㈳⸸㈰‵㔲⸴㐱‹㐱⸴㘷″㤷㐮ㄱ″㤳〮㜷′〲㘮㠱‱⸱㤴㄰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㌮㠵㌠㠲〮㔲㈠㌵㤮㔲ㄠ㔴㠮㜴㜠⸹ㄴ㌱㌠⸸㔸ㄴ㈠⸲㘱ㄹഠㄊ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㈱‴㈳⸸㈴㈠㐵㜮㘴ㄠ㘴㤮㈰㜠⸹ㄴ㌱㐠⸰㤰㠰㈠⸱㌶㠱ㄠ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㔳‸㌳⸰㄰′㔲⸵〸‱㔱⸰㘹‶ㄸ㈮㔰‵㈴ㄮ㠵‷㈲㤮㤲″਍⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㔮‴㌳⸲〰‹㔲⸸㈱′㔱⸷㠵‶㈸㘮㔵㐠⸲㘳㔱㈠⸴ㄲ㜶㈠㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㠳⸱㠱′㌳⸴〵′㘲⸲ㄱ‶㘱⸲ㄳ㠠⸴㌴ㄹ㐠⸴㈶′㐲㌮㤹‱⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㠮㌴㌠ㄸ㔮㠸㌠㜳㐮㄰㈠㘶㌮㌳ㄠ㜶ㄮ㔳㠠⸷㜶㜲㐠⸶㌲㜳㈠⸵㈸㐸ഠ㈊㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸴㠳㌠㌸㈮′㐳⸰〳‱㜲⸱㤵‴㜱⸳㜳‹㈹㈮㐴‴㤴〮㈷㈠⸷ㄱ㠵㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㘮㌰㌠㔸㔮㈸㌠㐴㔮㤹㈠㜷〮㠸ㄠ㈸㈮㤵㤠⸹〵㌲㔠⸲㔱㘳㈠⸸㐱㜹㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㜮㘹㌠㘸㘮㘷㌠㤴〮㤸㈠㌸㐮㌱ㄠ〹㔮‵〱⸶ㄵ‷㌵㘮㌰‱㤲㐮㜳‱⸲〹㈹ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㔱㔮㘴㌠㠸㜮㐲㌠㌵㤮㔷㈠㤸㔮㔰㈠〰㤮‱ㄱ⸴㌳′㘵㘮㐸‷㤲㘮㤱‶⸳㤵㔸ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㘱㔮㤰㌠〹㌮㘶㌠㠵㤮㌷㈠㘹㠮㔸㈠ㄱㄮ㤵ㄠㄲㄮ㐳㔠⸹㌵ㄳ㌠⸲㌳㈶ഠ㌊㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸶〵‹㤳⸳㌱″㘳⸳㘴″〳⸴㌰‱㈲⸱㌱″㈱⸷〶‱㈶〮㘰‵㐳㌮㐹㌠㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸷㠶‵㤳⸵㜱‱㘳⸷㔴‷ㄳ⸱〴‱㌲⸰〹‵㌱⸸ㄴ‷㤶ㄮ㌸″㔳㤮㐴‹਍⸴㤱㘶ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㜱㘮㔸㌠㜹㜮㔲㌠ㄷ㜮㔵㌠㜱㤮㤴㈠ㄴ㈮㔵ㄠ㠴〮㜱㜠⸴㜸㌠⸶㘹㜸㌠ㄮ㈲‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸸㐶‸㤳⸹㐰″㜳⸴㌶‴㈳⸳ㄸ‸㔲⸱㈷‶㔱⸷㔰‹㠷㜮㈴′㠳㔮〸‵਍⸳㘹㔳ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㐮㐱㌠㤹㤮㔵㌠㜷㌮‴㈳⸸㔲‸㘲⸰ㄶ‶㘱⸸㜸‸㤷ㄮ㠷‱〴㜮㤱″⸴㐶㘲ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㘮㠴㐠㄰㠮㌠〸〮㜳㌠㈳㈮㈴㈠㘶㠮㤰ㄠ㜷㐮㐶㠠⸵㤰‸㐴㈮㘴‹⸵㌲㘰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㤱㘮㐠㈰㜮㌲㌠〸㤮㤳㌠㐳㔮㌷㈠㈷㌮㐵ㄠ㐸㤮㔳㤠⸳〵㌱㐠⸷㐱‶⸵㌲㘰ഠ
",UPLIK FLOOR DI/DPL 48W 3000K CRI>90 extreme power DALI,0,2,LED,305.577490736439,,96.000000000000,32.892087356500,40,3840.000000000000,16777215,76DPL48L390RDD.ies,1,,A+,87.000000000000,315.000000000000,350.000000000000,148.541963750594,80.000000000000,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>90,315.000000000000,Aluminium Uplik,2010.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2010.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
76DI48DPLL490RDD,26.120564869565,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/uplik-2/,<19,3984,48.000000000000,3000.000000000000,Lower diffuser with DPL technology and LIC technology for partially indirect emission. Upper PG diffuser,0,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,"䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㘷偄㑌䰸㤴到䑄਍䵛乁䙕䍁⁝攠獳ⵥ楣匠爮氮മ嬊啌䍍呁⁝㘷偄㑌䰸㤴到䑄਍䱛䵕义䥁䕒⁝偕䥌⁋䱆住⽒偄⁌㠴⁗〴〰⁋剃㹉〹䔠瑸敲敭倠睯牥䐠䱁൉嬊䅌偍⁝䕌⁄㠴⁗〵洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊ㌠㠸‰⸳㠸ㄠ‰㤱ㄠ㈠〠〮㠸〠㌮㔱〠਍‱‱㠴਍‰〱㈠‰〳㐠‰〵㘠‰〷㠠‰〹ഠ《㔠ㄠ‰㔱㈠‰㔲㌠‰㔳㐠‰㔴㔠‰㔵㘠‰㔶㜠‰㔷㠠‰㔸㤠‰਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳㈶㌠〸㈮‶㈳⸸㈰‵㔲⸴㐱‹㐱⸴㘷″㤷㐮ㄱ″㤳〮㜷′〲㘮㠱‱⸱㤴㄰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㌮㠵㌠㠲〮㔲㈠㌵㤮㔲ㄠ㔴㠮㜴㜠⸹ㄴ㌱㌠⸸㔸ㄴ㈠⸲㘱ㄹഠㄊ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㈱‴㈳⸸㈴㈠㐵㜮㘴ㄠ㘴㤮㈰㜠⸹ㄴ㌱㐠⸰㤰㠰㈠⸱㌶㠱ㄠ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㔳‸㌳⸰㄰′㔲⸵〸‱㔱⸰㘹‶ㄸ㈮㔰‵㈴ㄮ㠵‷㈲㤮㤲″਍⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㔮‴㌳⸲〰‹㔲⸸㈱′㔱⸷㠵‶㈸㘮㔵㐠⸲㘳㔱㈠⸴ㄲ㜶㈠㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㠳⸱㠱′㌳⸴〵′㘲⸲ㄱ‶㘱⸲ㄳ㠠⸴㌴ㄹ㐠⸴㈶′㐲㌮㤹‱⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㠮㌴㌠ㄸ㔮㠸㌠㜳㐮㄰㈠㘶㌮㌳ㄠ㜶ㄮ㔳㠠⸷㜶㜲㐠⸶㌲㜳㈠⸵㈸㐸ഠ㈊㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸴㠳㌠㌸㈮′㐳⸰〳‱㜲⸱㤵‴㜱⸳㜳‹㈹㈮㐴‴㤴〮㈷㈠⸷ㄱ㠵㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㘮㌰㌠㔸㔮㈸㌠㐴㔮㤹㈠㜷〮㠸ㄠ㈸㈮㤵㤠⸹〵㌲㔠⸲㔱㘳㈠⸸㐱㜹㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㜮㘹㌠㘸㘮㘷㌠㤴〮㤸㈠㌸㐮㌱ㄠ〹㔮‵〱⸶ㄵ‷㌵㘮㌰‱㤲㐮㜳‱⸲〹㈹ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㔱㔮㘴㌠㠸㜮㐲㌠㌵㤮㔷㈠㤸㔮㔰㈠〰㤮‱ㄱ⸴㌳′㘵㘮㐸‷㤲㘮㤱‶⸳㤵㔸ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㘱㔮㤰㌠〹㌮㘶㌠㠵㤮㌷㈠㘹㠮㔸㈠ㄱㄮ㤵ㄠㄲㄮ㐳㔠⸹㌵ㄳ㌠⸲㌳㈶ഠ㌊㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸶〵‹㤳⸳㌱″㘳⸳㘴″〳⸴㌰‱㈲⸱㌱″㈱⸷〶‱㈶〮㘰‵㐳㌮㐹㌠㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸷㠶‵㤳⸵㜱‱㘳⸷㔴‷ㄳ⸱〴‱㌲⸰〹‵㌱⸸ㄴ‷㤶ㄮ㌸″㔳㤮㐴‹਍⸴㤱㘶ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㜱㘮㔸㌠㜹㜮㔲㌠ㄷ㜮㔵㌠㜱㤮㤴㈠ㄴ㈮㔵ㄠ㠴〮㜱㜠⸴㜸㌠⸶㘹㜸㌠ㄮ㈲‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸸㐶‸㤳⸹㐰″㜳⸴㌶‴㈳⸳ㄸ‸㔲⸱㈷‶㔱⸷㔰‹㠷㜮㈴′㠳㔮〸‵਍⸳㘹㔳ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㐮㐱㌠㤹㤮㔵㌠㜷㌮‴㈳⸸㔲‸㘲⸰ㄶ‶㘱⸸㜸‸㤷ㄮ㠷‱〴㜮㤱″⸴㐶㘲ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㘮㠴㐠㄰㠮㌠〸〮㜳㌠㈳㈮㈴㈠㘶㠮㤰ㄠ㜷㐮㐶㠠⸵㤰‸㐴㈮㘴‹⸵㌲㘰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㤱㘮㐠㈰㜮㌲㌠〸㤮㤳㌠㐳㔮㌷㈠㈷㌮㐵ㄠ㐸㤮㔳㤠⸳〵㌱㐠⸷㐱‶⸵㌲㘰ഠ
",UPLIK FLOOR DI/DPL 48W 4000K CRI>90 extreme power DALI,0,2,LED,308.760589598277,,104.000000000000,33.234713266463,40,3880.000000000000,16777215,76DPL48L490RDD.ies,1,,A+,87.000000000000,315.000000000000,350.000000000000,148.541963750594,80.000000000000,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>90,315.000000000000,Aluminium Uplik,2010.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2010.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
76DI96DPLL390RDD,51.702561391304,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/uplik-2/,<19,7872,96.000000000000,3000.000000000000,Lower diffuser with DPL technology and LIC technology for partially indirect emission. Upper PG diffuser,0,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,"䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㘷偄㥌䰶㤳到䑄਍䵛乁䙕䍁⁝攠獳ⵥ楣匠爮氮മ嬊啌䍍呁⁝㘷偄㥌䰶㤳到䑄਍䱛䵕义䥁䕒⁝偕䥌⁋䱆住⽒偄⁌㘹⁗〳〰⁋剃㹉〹䔠瑸敲敭倠睯牥䐠䱁൉嬊䅌偍⁝䕌⁄㘹⁗〵洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊ㜠㠶‰⸷㠶ㄠ‰㤱ㄠ㈠〠〮㠸〠㔮㔷〠਍‱‱㘹਍‰〱㈠‰〳㐠‰〵㘠‰〷㠠‰〹ഠ《㔠ㄠ‰㔱㈠‰㔲㌠‰㔳㐠‰㔴㔠‰㔵㘠‰㔶㜠‰㔷㠠‰㔸㤠‰਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳㈶㌠〸㈮‶㈳⸸㈰‵㔲⸴㐱‹㐱⸴㘷″㤷㐮ㄱ″㤳〮㜷′〲㘮㠱‱⸱㤴㄰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㌮㠵㌠㠲〮㔲㈠㌵㤮㔲ㄠ㔴㠮㜴㜠⸹ㄴ㌱㌠⸸㔸ㄴ㈠⸲㘱ㄹഠㄊ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㈱‴㈳⸸㈴㈠㐵㜮㘴ㄠ㘴㤮㈰㜠⸹ㄴ㌱㐠⸰㤰㠰㈠⸱㌶㠱ㄠ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㔳‸㌳⸰㄰′㔲⸵〸‱㔱⸰㘹‶ㄸ㈮㔰‵㈴ㄮ㠵‷㈲㤮㤲″਍⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㔮‴㌳⸲〰‹㔲⸸㈱′㔱⸷㠵‶㈸㘮㔵㐠⸲㘳㔱㈠⸴ㄲ㜶㈠㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㠳⸱㠱′㌳⸴〵′㘲⸲ㄱ‶㘱⸲ㄳ㠠⸴㌴ㄹ㐠⸴㈶′㐲㌮㤹‱⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㠮㌴㌠ㄸ㔮㠸㌠㜳㐮㄰㈠㘶㌮㌳ㄠ㜶ㄮ㔳㠠⸷㜶㜲㐠⸶㌲㜳㈠⸵㈸㐸ഠ㈊㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸴㠳㌠㌸㈮′㐳⸰〳‱㜲⸱㤵‴㜱⸳㜳‹㈹㈮㐴‴㤴〮㈷㈠⸷ㄱ㠵㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㘮㌰㌠㔸㔮㈸㌠㐴㔮㤹㈠㜷〮㠸ㄠ㈸㈮㤵㤠⸹〵㌲㔠⸲㔱㘳㈠⸸㐱㜹㈠〮㠷ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㜮㘹㌠㘸㘮㘷㌠㤴〮㤸㈠㌸㐮㌱ㄠ〹㔮‵〱⸶ㄵ‷㌵㘮㌰‱㤲㐮㜳‱⸲〹㈹ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㔱㔮㘴㌠㠸㜮㐲㌠㌵㤮㔷㈠㤸㔮㔰㈠〰㤮‱ㄱ⸴㌳′㘵㘮㐸‷㤲㘮㤱‶⸳㤵㔸ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㘱㔮㤰㌠〹㌮㘶㌠㠵㤮㌷㈠㘹㠮㔸㈠ㄱㄮ㤵ㄠㄲㄮ㐳㔠⸹㌵ㄳ㌠⸲㌳㈶ഠ㌊㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸶〵‹㤳⸳㌱″㘳⸳㘴″〳⸴㌰‱㈲⸱㌱″㈱⸷〶‱㈶〮㘰‵㐳㌮㐹㌠㌮㔶‴਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸷㠶‵㤳⸵㜱‱㘳⸷㔴‷ㄳ⸱〴‱㌲⸰〹‵㌱⸸ㄴ‷㤶ㄮ㌸″㔳㤮㐴‹਍⸴㤱㘶ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㜱㘮㔸㌠㜹㜮㔲㌠ㄷ㜮㔵㌠㜱㤮㤴㈠ㄴ㈮㔵ㄠ㠴〮㜱㜠⸴㜸㌠⸶㘹㜸㌠ㄮ㈲‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸸㐶‸㤳⸹㐰″㜳⸴㌶‴㈳⸳ㄸ‸㔲⸱㈷‶㔱⸷㔰‹㠷㜮㈴′㠳㔮〸‵਍⸳㘹㔳ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㐮㐱㌠㤹㤮㔵㌠㜷㌮‴㈳⸸㔲‸㘲⸰ㄶ‶㘱⸸㜸‸㤷ㄮ㠷‱〴㜮㤱″⸴㐶㘲ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㘮㠴㐠㄰㠮㌠〸〮㜳㌠㈳㈮㈴㈠㘶㠮㤰ㄠ㜷㐮㐶㠠⸵㤰‸㐴㈮㘴‹⸵㌲㘰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㤱㘮㐠㈰㜮㌲㌠〸㤮㤳㌠㐳㔮㌷㈠㈷㌮㐵ㄠ㐸㤮㔳㤠⸳〵㌱㐠⸷㐱‶⸵㌲㘰ഠ
",UPLIK FLOOR DI/DPL 96W 3000K CRI>90 extreme power DALI,0,2,LED,611.154981472878,,192.000000000000,65.784174713000,40,7680.000000000000,16777215,76DPL96L390RDD.ies,1,,A+,87.000000000000,575.000000000000,500.000000000000,148.541963750594,170.000000000000,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>90,575.000000000000,Aluminium Uplik,2010.000000000000,270.000000000000,270.000000000000,2010.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
76DI96DPLL490RDD,52.348843408696,230.000000000000,0,https://www.esse-ci.com/en/product/uplik-2/,<19,7968,96.000000000000,3000.000000000000,Lower diffuser with DPL technology and LIC technology for partially indirect emission. Upper PG diffuser,0,0.000000000000,Esse-ci,1,1,1,1,䕉乓㥁റ嬊䕔呓⁝㘷偄㥌䰶㤴到䑄਍䵛乁䙕䍁⁝攠獳ⵥ楣匠爮氮മ嬊啌䍍呁⁝㘷偄㥌䰶㤴到䑄਍䱛䵕义䥁䕒⁝偕䥌⁋䱆住⽒偄⁌㘹⁗〴〰⁋剃㹉〹䔠瑸敲敭倠睯牥䐠䱁൉嬊䅌偍⁝䕌⁄㘹⁗〵洰ു嬊䍟䅈䝎䑅⁝楦敬挠湯敶瑲摥映潲⁭䑌⁔祢䤠卅嘠敩敷⁲⸳‶䌨 湁牤祥䰠来瑯湩਍䥔呌丽乏൅ㄊ㜠㜷‶⸷㜷‶〱ㄠ‹‱′⸰㠰‸⸰㜵‵രㄊㄠ㤠ശ《ㄠ‰〲㌠‰〴㔠‰〶㜠‰〸㤠‰਍‰‵〱ㄠ‵〲㈠‵〳㌠‵〴㐠‵〵㔠‵〶㘠‵〷㜠‵〸㠠‵〹ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㘮′㠳⸰㘲㌠㠲〮㔲㈠㐵ㄮ㤴ㄠ㐴㜮㌶㜠⸹ㄴ㌱㌠⸹㜰㈷㈠⸰ㄶㄸㄠ㐮〹‱਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㔳‸㈳⸸㈰‵㔲⸳㈹‵㐱⸵㐸‷㤷㐮ㄱ″㠳㠮㐵‱㈲ㄮ㤶‱਍⸱㤴㄰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷ㄮ㐲㌠㠲㐮′㔲⸴㐷‶㐱⸶〹′㤷㐮ㄱ″〴〮〹‸ㄲ㘮ㄳ‸⸱㤴㄰ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠㤷㌮㠵㌠〳〮㈱㈠㔵㠮㄰ㄠ〵㤮㘶㠠⸱〲㔵㐠⸲㔱㜸㈠⸲㈹㌹ഠ㈊㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳ㄴ‷㜳⸹㐵㌠㈳〮㤰㈠㠵ㄮ㈲ㄠ㜵㔮㘸㠠⸲㔶‵㈴㌮ㄶ‵㐲㈮㘱‷⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㌱㐮㜱㌠ㄸㄮ㈸㌠㐳㔮㈰㈠㈶ㄮ㘱ㄠ㈶㌮‱㐸㐮㤳‱㐴㘮㈲㈠⸴㤳ㄹ㈠㌮ㄳ‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸳㐸″㠳⸱㠵‸㌳⸷〴‱㘲⸶㌳″㘱⸷㌱‵㜸㘮㈷‷㘴㈮㌳‷㔲㠮㠲‴਍⸲㌳㔱ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㐱㌮‸㠳⸳㈲㌠〴㌮㄰㈠ㄷ㔮㐹ㄠ㌷㌮㤷㤠⸲㐲㐴㐠⸹㜰′㜲ㄮ㔱‸⸲㜰‸਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸴〶″㠳⸵㠵′㐳⸴㤵‹㜲⸷㠰‸㠱⸲㔲‹㤹㔮㈰″㈵ㄮ㌵‶㠲ㄮ㤴‷⸲㜰‸਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸴㤷‶㠳⸶㜶‶㐳⸹㠰‹㠲⸳ㄴ″㤱⸰㔵ㄠ㘰㔮㜱㔠⸳〶ㄳ㈠⸹㌴ㄷ㈠㤮㤰′਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸵㐵‶㠳⸸㈷‴㔳⸳㜹‵㠲⸹〵‵〲⸰ㄹㄠ㐱㌮㈳㔠⸶㠶㜴㈠⸹ㄶ㘹㌠㔮㠹‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸶〵‹㤳⸰㘳‶㔳⸸㜹″㤲⸶㠸‵ㄲ⸱㔱‹㈱⸱㌱‴㤵㔮㌳‱㈳㌮㘳′਍⸳㘳㐵ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㘱㔮㤰㌠㌹ㄮ㌳㌠㌶㐮㌶㌠㐰〮ㄳ㈠ㄲㄮ㌳ㄠ㜲㘮㄰㘠⸲〰㔶㌠⸴㤳‴⸳㘳㐵ഠ㐊㌲㔮㌱㐠㜱㘮㔸㌠㔹ㄮㄷ㌠㜶㐮㜵㌠ㄱ㐮㄰㈠〳㤮㔰ㄠ㠳㐮㜱㘠⸹㠱㌳㌠⸵㐹㤴ഠ㐊ㄮ㘹‶਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸷㠶‵㤳⸷㈷‵㜳⸱㔷‵ㄳ⸷㐹‹㐲⸱㔲‵㐱⸸㄰‷㐷㠮‷㘳㤮㠶‷⸳㈱ㄲഠ㐊㌲㔮㌱㐠㠱㘮㠴㌠㤹〮㌴㌠㐷㘮㐳㌠㌲㠮㠱㈠ㄵ㜮㘲ㄠ㜵〮㤵㜠⸸㐷㈲㌠⸸㠵㔰ഠ㌊㤮㌶‵਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸸ㄴ‴㤳⸹㔹‵㜳⸷㐳㌠㠲㈮㠵㈠〶㘮㘱ㄠ㠶㠮㠷㜠⸹㜱ㄸ㐠⸰ㄷ㌹㐠㘮㈴‶਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸸㐶‸〴⸱‸㠳⸰㌰‷㌳⸲㐲′㘲⸶〸‹㜱⸷㘴‴㔸〮㠹㐠⸴㐲㤶㔠㈮〳‶਍㈴⸳ㄵ″ㄴ⸹‶〴⸲㈷″㠳⸰㌹‹㌳⸴㜵″㜲⸲㔳‴㠱⸴㌹‵㌹㔮㄰″㜴ㄮ㘴㔠㈮〳‶਍,UPLIK FLOOR DI/DPL 96W 4000K CRI>90 extreme power DALI,0,2,LED,618.794418741289,,192.000000000000,66.606476896912,40,7776.000000000000,16777215,76DPL96L490RDD.ies,1,,A+,87.000000000000,575.000000000000,500.000000000000,148.541963750594,170.000000000000,1,1,1,© / esse-ci / We reserve the right to make technical changes without prior notice.,0,,>90,575.000000000000,Aluminium Uplik,2010.000000000000,270.000000000000,270.000000000000,2010.000000000000,90.000000000000,3048.000000000000
